\documentclass[10pt]{article}

\usepackage{fullpage}
\usepackage{setspace}
\usepackage{parskip}
\usepackage{titlesec}
\usepackage[section]{placeins}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{breakcites}
\usepackage{lineno}
\usepackage{hyphenat}





\PassOptionsToPackage{hyphens}{url}
\usepackage[colorlinks = true,
            linkcolor = blue,
            urlcolor  = blue,
            citecolor = blue,
            anchorcolor = blue]{hyperref}
\usepackage{etoolbox}
\makeatletter
\patchcmd\@combinedblfloats{\box\@outputbox}{\unvbox\@outputbox}{}{%
  \errmessage{\noexpand\@combinedblfloats could not be patched}%
}%
\makeatother


\usepackage[round]{natbib}
\let\cite\citep




\renewenvironment{abstract}
  {{\bfseries\noindent{\abstractname}\par\nobreak}\footnotesize}
  {\bigskip}

\titlespacing{\section}{0pt}{*3}{*1}
\titlespacing{\subsection}{0pt}{*2}{*0.5}
\titlespacing{\subsubsection}{0pt}{*1.5}{0pt}


\usepackage{authblk}


\usepackage{graphicx}
\usepackage[space]{grffile}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{longtable}
\usepackage{tabulary}
\usepackage{booktabs,array,multirow}
\usepackage{amsfonts,amsmath,amssymb}
\providecommand\citet{\cite}
\providecommand\citep{\cite}
\providecommand\citealt{\cite}
% You can conditionalize code for latexml or normal latex using this.
\newif\iflatexml\latexmlfalse
\providecommand{\tightlist}{\setlength{\itemsep}{0pt}\setlength{\parskip}{0pt}}%

\AtBeginDocument{\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.PDF,.eps,.EPS,.png,.PNG,.tif,.TIF,.jpg,.JPG,.jpeg,.JPEG}}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman,english]{babel}










\begin{document}

\title{unidad 7 redes 3}



\author[1]{jose gerardo luevanos jimenez}%
\affil[1]{Affiliation not available}%


\vspace{-1em}



  
  \date{May 24, 2024}


\begingroup
\let\center\flushleft
\let\endcenter\endflushleft
\maketitle
\endgroup








\sloppy


ospf multitarea

OSPF

El protocolo eigrp\emph{irst}) es un protocolo de routing de estado de
enlace desarrollado como reemplazo del protocolo de vector distancia
RIOSPF~ofrece una convergencia m\selectlanguage{ngerman}ás rápida y escala a implementaciones de
red mucho más grandes. Además, es un protocolo de enrutamiento sin clase
que utiliza el concepto de áreas para realizar la escalabilidad.
OSPF~multitarea se utiliza para dividir redes OSPF grandes. Si hubiera
demasiados routers en un área, se incrementaría la carga en la CPU y se
crearía una base de datos de estado de enlace demasiado grandes. Es útil
en implementaciones de red más grandes, ya que se reduce la sobrecarga
de procesamiento de memoria.

Este protocolo requiere un diseño de red jerárquico. El área principal
se denomina~\emph{de red troncal}~(también~\emph{backbone}) y el resto
de áreas deben estar conectadas a ella.

Principales ventajas:

Menor carga del procesador.~La carga del procesador es menor, pues no
tiene que tratar tantos datos. Las tareas están más repartidas

Tablas de enrutamiento más pequeñas.~Hay menos entradas en la tabla de
enrutamiento, ya que las direcciones de red pueden resumirse entre
áreas.

Menor sobrecarga de actualización de estado de enlace.~Minimiza los
requisitos de procesamiento y memoria, ya que hay menos routers que
intercambian LSA.

Menor frecuencia de cálculos de SPF.~Localiza el impacto de un cambio de
topología dentro de un área.

Cuando se divide un área OSPF grande en áreas más pequeñas, esto se
denomina ``OSPF multiárea''. OSPF multiárea es útil en implementaciones
de red más grandes, ya que reduce la sobrecarga de procesamiento y de
memoria.

Por ejemplo, cada vez que un router recibe información nueva acerca de
la topología, como la adición, la eliminación o la modificación de un
enlace, el router debe volver a ejecutar el algoritmo SPF, crear un
nuevo árbol SPF y actualizar la tabla de routing. El algoritmo SPF
representa una gran exigencia para el CPU y el tiempo que le toma
realizar los cálculos depende del tamaño del área. Si hubiera demasiados
routers en un área, la LSDB sería más grande y se incrementaría la carga
en la CPU. Por lo tanto, la disposición de los routers en distintas
áreas divide de manera eficaz una base de datos potencialmente grande en
bases de datos más pequeñas y más fáciles de administrar.

OSPF multiárea requiere un diseño de red jerárquico. El área principal
se denomina ``de red troncal'' (área 0) y el resto de las áreas deben
estar conectadas a esta. Con el routing jerárquico, se sigue produciendo
el routing entre áreas (routing interárea), y muchas de las tediosas
operaciones de routing, como volver a calcular la base de datos, se
guardan en un área.

\cite{leon2013analisis}

~Las LSA son los bloques funcionales de la LSDB de OSPF. De manera
individual, funcionan como registros de la base de datos y proporcionan
detalles específicos de las redes OSPF. En conjunto, describen toda la
topología de un área o una red OSPF.

Actualmente, las RFC para OSPF especifican hasta 11 tipos de LSA
diferentes. Sin embargo, cualquier implementación de OSPF multiárea debe
admitir las primeras cinco LSA: de la LSA 1 a la LSA 5. Este tema se
centra en estas cinco primeras LSA.

Todo enlace de router se define como un tipo de LSA. El LSA comprende un
campo de Id. de enlace que identifica, por número y máscara de red, el
objeto al cual se conecta el enlace. Según el tipo, el Id. de enlace
tiene diferentes significados. Los LSA varían según cómo se generaron y
propagaron dentro del dominio de routing.

A los LSA de tipo 1 también se los denomina ``entradas de enlace de
router''.

Los LSA de tipo 1 solo inundan el área que los origina. Los ABR, a la
vez, anuncian a otras áreas las redes descubiertas a partir de las LSA
de tipo 1 como LSA de tipo 3.

El Id. de router que origina el área identifica el Id. de enlace de un
LSA de tipo 1.

ABR2 es el DR de la red de diversos accesos del área 0. No existen redes
de diversos accesos en el área 2; por lo tanto, nunca se propagarán LSA
de tipo 2 en dicha área.

La ID de estado de enlace para una LSA de red es la dirección IP de la
interfaz del DR que la anuncia.

No se requieren comandos especiales para implementar esta red de OSPF de
diversas áreas. Un router simplemente se convierte en ABR cuando tiene
dos instrucciones~network~en diferentes áreas.

Como se muestra en la figura~2, se asignó la ID de router 1.1.1.1 al R1.
Este ejemplo activa OSPF en las dos interfaces LAN del área 1. La
interfaz serial se configura como parte de OSPF de área 0. Dado que el
R2 tiene interfaces conectadas a dos áreas diferentes, es un ABR.

Utilice el verificador de sintaxis de la figura~3 para configurar OSPF
multiárea en el R2 y el R3. En este verificador de sintaxis, en el R2,
use la máscara wildcard de la dirección de red de la interfaz. En el R3,
use la máscara wildcard 0.0.0.0 para todas las redes.

Al finalizar la configuración del R2 y el R3, observe los mensajes
informativos acerca de las adyacencias con el R1 (1.1.1.1).

Al finalizar la configuración del R3, observe los mensajes informativos
acerca de una adyacencia con el R1 (1.1.1.1) y el R2 (2.2.2.2).
Asimismo, observe cómo el esquema de direccionamiento IP utilizado para
la ID del router facilita la identificación del vecino.

~Nota:~las máscaras wildcard inversas utilizadas para configurar
difieren a propósito, con el fin de mostrar las dos alternativas para
introducir las instrucciones~network. El método utilizado para el
roteres más simple, ya que la máscara wildcard siempre
es~0.0.0.0\textbf{~}y no es necesario calcularla.\selectlanguage{english}
\begin{figure}[h!]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.70\columnwidth]{figures/Captura/Captura}
\caption{{This is a caption
{\label{777162}}%
}}
\end{center}
\end{figure}



\par\null

\selectlanguage{english}
\FloatBarrier
\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{bibliography/converted_to_latex.bib%
}

\end{document}

