\documentclass[10pt]{article}

\usepackage{fullpage}
\usepackage{setspace}
\usepackage{parskip}
\usepackage{titlesec}
\usepackage[section]{placeins}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{breakcites}
\usepackage{lineno}
\usepackage{hyphenat}





\PassOptionsToPackage{hyphens}{url}
\usepackage[colorlinks = true,
            linkcolor = blue,
            urlcolor  = blue,
            citecolor = blue,
            anchorcolor = blue]{hyperref}
\usepackage{etoolbox}
\makeatletter
\patchcmd\@combinedblfloats{\box\@outputbox}{\unvbox\@outputbox}{}{%
  \errmessage{\noexpand\@combinedblfloats could not be patched}%
}%
\makeatother


\usepackage[round]{natbib}
\let\cite\citep




\renewenvironment{abstract}
  {{\bfseries\noindent{\abstractname}\par\nobreak}\footnotesize}
  {\bigskip}

\titlespacing{\section}{0pt}{*3}{*1}
\titlespacing{\subsection}{0pt}{*2}{*0.5}
\titlespacing{\subsubsection}{0pt}{*1.5}{0pt}


\usepackage{authblk}


\usepackage{graphicx}
\usepackage[space]{grffile}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{longtable}
\usepackage{tabulary}
\usepackage{booktabs,array,multirow}
\usepackage{amsfonts,amsmath,amssymb}
\providecommand\citet{\cite}
\providecommand\citep{\cite}
\providecommand\citealt{\cite}
% You can conditionalize code for latexml or normal latex using this.
\newif\iflatexml\latexmlfalse
\providecommand{\tightlist}{\setlength{\itemsep}{0pt}\setlength{\parskip}{0pt}}%

\AtBeginDocument{\DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.PDF,.eps,.EPS,.png,.PNG,.tif,.TIF,.jpg,.JPG,.jpeg,.JPEG}}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman,english]{babel}










\begin{document}

\title{Title}



\author[1]{Luis David Favela-Herrera }%
\affil[1]{Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente}%


\vspace{-1em}



  
  \date{May 08, 2024}


\begingroup
\let\center\flushleft
\let\endcenter\endflushleft
\maketitle
\endgroup








\sloppy


\textbf{Problemas sobre fuerzas}

\textbf{Problema 1}. El siguiente diagrama representa una fuerza que
forma un \selectlanguage{ngerman}ángulo con respecto a la horizontal. Esta fuerza tendrá
componentes horizontales y verticales\selectlanguage{english}
\begin{figure}[h!]
\begin{center}
\includegraphics[width=5]{figures/12/12}
\caption{{This is a caption
{\label{386810}}%
}}
\end{center}
\end{figure}

El diagram reprecenta una fuerza horizontal negativa y una fuerza
vertical negativa

\textbf{}

\begin{verbatim}
2) \selectlanguage{ngerman}¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la dirección de los componentes horizontales y verticales de esta fuerza?
\end{verbatim}

~\selectlanguage{english}
\begin{figure}[h!]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.70\columnwidth]{figures/11/11}
\caption{{This is a caption
{\label{613823}}%
}}
\end{center}
\end{figure}

Las cuatro opciones represent an correctamente los components
horizontals y verticals devido a que .Simplemente una vertical es de
arriba abajo o a la inversa y horizontal es de derecha a izquierda o a
la inversa.

3) \selectlanguage{ngerman}¿En qué caso (A, B o C) es más probable que el velero se vuelque de
costado? Explique\selectlanguage{english}
\begin{figure}[h!]
\begin{center}
\includegraphics[width=10]{figures/10/10}
\caption{\selectlanguage{ngerman}{El caso A por que tiene un ángulo mayor convirtiendo una fuerza mas
horizontal al velero y aumentando mas la probabilidad de que este
vuelque ~
{\label{159364}}%
}}
\end{center}
\end{figure}\selectlanguage{ngerman}

\par\null\par\null\par\null\par\null\par\null\par\null\par\null\par\null

Problema 3. Considere la grúa a continuación. Si la fuerza de tensión en
el cable es de 1000 N y si el cable forma un ángulo de 60 grados con la
horizontal, entonces, ¿cuál es la componente vertical de fuerza que
levanta el automóvil del suelo?{}

\(FY=F\sin\theta\ =f\ \sin\ 60\)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~\(=\left(1000\right)\sin60\)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~\(=866N\)

\(FX=F\cos60=\left(1000\right)\cos60=500\ N\)

Problema 4. Después de su entrega más reciente, la cigüeña infame
anuncia las buenas noticias. Si el letrero tiene una masa de 10 kg,
¿cuál es la fuerza de tensión en cada cable? Use funciones
trigonométricas y un boceto para ayudar en la solución

\par\null

\(T2\ \sin60+\left(\frac{t2\cos60}{\cos10}\right)\sin\ 10=w\)

\(T2\ sm60+t2\ \cos60\tan10=w\)

\(T2\left(\sin60+\cos60+\tan30\right)=w\)

\(T2=\frac{w}{\left(sm60+\cos60\tan\right)}\)=~\(\frac{\left(10kg.\right)\left(9.81m\text{/}s^2\right)}{sm60+\cos60+ca10}\)~= ~47.98 N~

\selectlanguage{english}
\FloatBarrier
\end{document}

